Электроника блока рабочего инструмента состоит из двух плат.

1. Плата обработки кнопок и безопасности
   1. Подключение до 4 дискретных кнопок
   2. Подключение акселерометра
   3. Реле 1 штуки
   4. МК stm32f103
   5. Связь через USB
   6. Дополнительный разъем для подключения питания джойстика (только питание) PBD2-6 (DS-1026-06 - 2X3)

Габариты плат есть в моделях.